**A34 V1.00 485功能说明**

1. 接线说明

通过语音播放喇叭外接标识线A B标号接线。

二、编码说明

1：索取语音编码播放

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送码 | 7E | 05 | A0 | 00 | 01 | A6 | EF |
| 说明 | 起始位 | 数据长度 | 功能 | 语音编码 | | 效验码 | 结束码 |
| 回复码 | 7E | 04 | A0 | 00 | | A4 | EF |
| 说明 | 起始位 | 数据长度 | 功能 | 对应语音编码 | | | 结束码 |

说明：如索取播放第一首 7E 05 A0 00 01 A6 EF，发送后播放语音喇叭里面第一首语音一次。

2：停止播放

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E | 03 | AB | AE | EF |
| 起始位 | 数据长度 | 功能 | 效验码 | 结束码 |

3：上一曲

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E | 03 | AD | B0 | EF |
| 起始位 | 数据长度 | 功能 | 效验码 | 结束码 |

4: 上一曲

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E | 03 | AC | AF | EF |
| 起始位 | 数据长度 | 功能 | 效验码 | 结束码 |

5: 音量加7E 03 BC BF EF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E | 03 | BC | BF | EF |
| 起始位 | 数据长度 | 功能 | 效验码 | 结束码 |

6: 音量减 7E 03 BD C0 EF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E | 03 | BD | CO | EF |
| 起始位 | 数据长度 | 功能 | 效验码 | 结束码 |